编写一个控制台中换行函数，当到达最后一行时还会自动滚动

int cons\_newline(int cursor\_y, struct SHEET \*sheet);

为使用mem命令读取内存使用情况，修改

void console\_task(struct SHEET \*sheet, unsigned int memtotal);

为使用strcmp

#include <string.h>

为使用dir命令读取文件

#define ADR\_DISKIMG 0x00100000 // 将磁盘内容读取到内存的位置

创建一个存放读取文件信息的缓冲

struct FILEINFO

{

    unsigned char name[8], ext[3], type;

    char reserve[10];

    unsigned short time, date, clustno;

    unsigned int size;

};

修改控制台任务函数

dir若想显示文件，需改Makefile的

haribote.img : ipl10.bin haribote.sys Makefile

    $(EDIMG)   imgin:../z\_tools/fdimg0at.tek \

        wbinimg src:ipl10.bin len:512 from:0 to:0 \

        copy from:haribote.sys to:@: \

        imgout:haribote.img

测试

